

1-Schrauben von Lager entfernen 4x

1-Remove screws from bearings 4x



2-Schrauben von Welle entfernen 5x

2-Remove screws from shaft (linear guidance) 5x




3-Welle herausziehen

3-Pull out the shaft

3.1-Lager einbauen und Welle anschließend

3.1-Fit bearing and then the shaft (linear guidance)



4-Schrauben von Lager entfernen 4x

4-Remove screws from bearings 4x



5-Schrauben von Welle entfernen 5x

5-Remove screws from the shaft (linear guidance)5x



6-Welle herausziehen

6-Pull out the shaft (linear guidance)

6.1-Lager einbauen und Welle anschließend

6.1-Fit bearing and then the shaft (linear guidance)